





int pinSensor=2;

int pinBuzzer=12;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(pinSensor,INPUT);

pinMode(pinBuzzer,OUTPUT);

}

void loop()

{

float temp\_adc\_val;

temp\_adc\_val=analogRead(A2);

Serial.print("Temperature=60");

Serial.print("Degree celsius\n");

delay(1000);

pinSensor=digitalRead(pinSensor);

if(pinSensor==HIGH)

{

tone(pinBuzzer,1000,500);

}

delay(10);

}